**东莞市明利五金饰品有限公司建设项目竣工环境保护验收意见**

2019年07月8日东莞市明利五金饰品有限公司根据东莞市明利五金饰品有限公司建设项目竣工环境保护验收报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

**一、工程建设基本情况**

**（一）建设地点、规模、主要建设内容**

东莞市明利五金饰品有限公司位于东莞市长安镇锦厦社区河东二路40号二楼（北纬22°47′34.95″，东经113°47′57.71″）。项目所在厂房为租用，占地面积1700m2，建筑面积1700 m2，总投资100万元，设有员工30人，主要从事五金饰品的加工生产，年加工生产五金饰品24万个。

**（二）建设过程及环保审批情况**

东莞市明利五金饰品有限公司于2019年03月委托福州闽涵环保工程有限公司编制了《东莞市明利五金饰品有限公司建设项目环境影响报告表》，并通过了东莞市环保局长安分局的审批同意建设，编号为：东环建〔2019〕6057号。

项目于2019年5月开工建设，已于2019年6月建设完成，设备安装完毕。**（三）投资情况**

项目总投资100万元，其中环保投资为4.7万元，占总投资的4.7%。

**（四）验收范围**

本次验收为项目废气、废水、噪声整体验收，固体废物不属于本项目验收范围。

**二、工程变动情况**

本项目实际建设内容与环评批复的审批内容基本一致，无重大变动情况。

**三、环境保护设施建设情况**

**（一）废水**

项目生产过程中的给排水管已做好规范建设，实施专管供水、专管回用，安装计量装置，执行给排水水量平衡台账管理制度。项目设有1个水槽（尺寸：0.5m×0.4m×0.5m），超声波清洗废水（2.16吨/年）、研磨废水（5.67吨/年）经固定的水槽收集设施收集后交给有资质的单位处理。压模冷却用水、水喷淋用水循环使用，不外排。

项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至城镇污水处理厂处理。

**（二）废气**

项目打磨工序产生的粉尘设置集气装置收集后经水喷淋装置处理后由管道引至高空排放，排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准。

项目加强车间通排风，组装工序烟尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监控浓度限值。

项目熔化、压模工序产生的烟尘经集气装置收集后由管道引至高空排放，烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。

1. **噪声**

项目已做好生产设备的消声降噪措施，执行标准按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准执行。

**四、环境保护设施调试效果**

**（一）污染物达标排放情况**

1.废水

项目生产过程中的给排水管已做好规范建设，实施专管供水、专管回用，安装计量装置，达到给排水水量平衡台账管理制度。项目设有1个水槽（尺寸：0.5m×0.4m×0.5m），超声波清洗废水（2.16吨/年）、研磨废水（5.67吨/年）经固定的水槽收集设施收集后交给有资质的单位处理。压模冷却用水、水喷淋用水循环使用，不外排。

项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至城镇污水处理厂处理。见监测报告HSJC（验字）20190618001

2.废气

项目打磨工序产生的粉尘设置集气装置收集后经水喷淋装置处理后由管道引至高空排放，排放达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二级标准。见监测报告HSJC（验字）20190618001

项目加强车间通排风，组装工序烟尘达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监控浓度限值。见监测报告HSJC（验字）20190618001

项目熔化、压模工序产生的烟尘经集气装置收集后由管道引至高空排放，烟尘排放达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准。见监测报告HSJC（验字）20190618001

1. 噪声

 项目已做好生产设备的消声降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。见监测报告HSJC（验字）20190618001

**五、工程建设对环境的影响**

项目生产过程中的给排水管已做好规范建设，实施专管供水、专管回用，安装计量装置，达到给排水水量平衡台账管理制度。超声波清洗废水（2.16吨/年）、研磨废水（5.67吨/年）经固定的收集设施收集后交给有资质的单位处理。压模冷却用水、水喷淋用水循环使用，不外排。生活污水经三级化粪池处理后排入市政截污管网，项目打磨工序产生的粉尘设置集气装置收集后经水喷淋装置处理后由管道引至高空排放，项目加强车间通排风，组装工序烟尘达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段无组织排放监控浓度限值。项目熔化、压模工序产生的烟尘经集气装置收集后由管道引至高空达标排放，项目已做好生产设备的消声降噪措施，对周边环境不会产生明显的影响。

**六、验收结论**

本建设项目环境影响报告表经批准后，其地点、性质、规模和建设内容未发生重大变化，采取的废气、噪声、废水污染物防治措施基本落实了环评文件及环评批复的要求，同时满足“三同时”要求，验收监测报告总体符合相关技术规范，项目废水、废气、噪声污染防治通过验收。项目不从事夜间生产，如若项目需从事夜间生产，再申报夜间噪音达标验收。

**七、建议**

（一）建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物稳定达标排放。建设单位亦应积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

（二）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环节信息公开工作。

 验收小组成员（签名）： 、

 、

 、

 、

 、

 、

 、

东莞市明利五金饰品有限公司

2019-07-9

**东莞市明利五金饰品有限公司建设项目**

**竣工环保验收小组名单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **工作单位** | **电话** | **职称/职务** | **身份证号** | **签名** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |