**东莞市广冠制版有限公司建设项目竣工环境保护验收意见**

2019年07月10日东莞市广冠制版有限公司根据东莞市广冠制版有限公司建设项目竣工环境保护验收报告并对照 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

**一、工程建设基本情况**

**（一）建设地点、规模、主要建设内容**

东莞市广冠制版有限公司位于东莞市虎门镇路东社区新安大路31号A栋1楼（北纬22°46′28.08″，东经113°42′12.08″）。项目所在厂房为租用，占地面积2770m2，建筑面积2770m2，项目总投资100万元，设有员工60人，主要从事柔印版、铜印版的加工生产，实际年加工生产柔印版3600张、铜印版40000支。

**（二）建设过程及环保审批情况**

项目于2018年12月委托了福州闽涵环保工程有限公司编制了《东莞市广冠制版有限公司建设项目环境影响报告表》 并通过了东莞市环保局虎门分局的审批同意建设，编号为：东环建〔2019〕490号。

项目于2019年1月开工建设，已于2019年3月建设完成，设备安装完毕。

**（三）投资情况**

项目总投资100万元，其中环保投资为13万元，占总投资的13%。

**（四）验收范围**

本次验收为项目废气、废水、噪声整体验收，固体废物不属于本项目验收范围。

**二、工程变动情况**

项目实际建设内容与环评批复的审批内容基本一致，无重大变动情况。

现有设备详情（附表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **建设内容** | **环评数量** | **实际数量** | **是否与环评一致** | **备注** |
| 1 | 菲林打印机 | | 1台 | 1台 | 0 |  |
| 2 | KM柔性曝光机 | | 1台 | 1台 | 0 |  |
| 3 | KMSS升降式柔性晒版机 | | 1台 | 1台 | 0 |  |
| 4 | 洗版机 | | 1台 | 1台 | 0 |  |
| 5 | 烘干机 | | 2台 | 2台 | 0 |  |
| 6 | 上胶机 | | 2台 | 2台 | 0 |  |
| 7 | 显影机 | | 1台 | 1台 | 0 |  |
| 8 | 清洗机 | | 2台 | 2台 | 0 |  |
| 9 | 激光雕刻机 | | 1台 | 1台 | 0 |  |
| 10 | 电雕刻机 | | 5个 | 5个 | 0 |  |
| 11 | 水磨机 | | 2台 | 2台 | 0 |  |
| 12 | 铜面研磨机 | | 4台 | 4台 | 0 |  |
| 13 | 液压摆式剪版机 | | 1台 | 1台 | 0 |  |
| 14 | 磨床 | | 4台 | 4台 | 0 |  |
| 15 | 卧式车床 | | 10台 | 10台 | 0 |  |
| 16 | 马鞍车床 | | 2台 | 2台 | 0 |  |
| 17 | 车堵机 | | 1台 | 1台 | 0 |  |
| 18 | 创键机 | | 1台 | 1台 | 0 |  |
| 19 | 卷板机 | | 5台 | 5台 | 0 |  |
| 20 | 电焊机 | | 3台 | 3台 | 0 |  |
| 21 | 小搅拌机 | | 4台 | 0台 | －4台 |  |
| 22 | 打样机 | | 3台 | 3台 | 0 |  |
| 23 | 空压机 | | 1台 | 1台 | 0 |  |
| 24 | 冷风机 | | 3台 | 3台 | 0 |  |
| 25 | 洗版液回收装置 | | 2台 | 2台 | 0 |  |
| 26 | 沉淀水池 | | 1个 | 1个 | 0 |  |

**三、环境保护设施建设情况**

**（一）废水**

项目不排放生产性废水；切削液、洗版液、磨床用水循环使用，不外排；研磨、打磨废水（共 17.28t/a）、冲版 废水（4t/a）经固定的收集设施收集后交给有资质的单位处理，不外排。项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理。

**（二）废气**

项目洗版、烘干、涂感光胶、搅拌、打样工序产生的废气由集气装置收集后经“UV光解催化装置+活性炭吸附装置”配套处理设施处理后高空排放，废气排放达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》（DB44/815-2010）第Ⅱ时段排气筒排放浓度限值要求；激光雕刻、焊接工序采用加强车间机械通风方式，废气排放达到广东省《大气污染物排放限 值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。

**（三）噪声**

项目做好生产设备的消声降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

**四、环境保护设施调试效果**

**（一）污染物达标排放情况**

1.废水

项目不排放生产性废水；切削液、洗版液、磨床用水循环使用，不外排；研磨、打磨废水（共 17.28t/a）、冲版 废水（4t/a）经固定的收集设施收集后交给有资质的单位处理，不外排。项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理。见监测报告HSJC（验字）20190704001

2.废气

项目洗版、烘干、涂感光胶、搅拌、打样工序产生的废气由集气装置收集后经“UV光解催化装置+活性炭吸附装置”配套处理设施处理后高空排放，废气排放达到广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放 标准》（DB44/815-2010）第Ⅱ时段排气筒排放浓度限值要求；激光雕刻、焊接工序采用加强车间机械通风方式，废气排放达到广东省《大气污染物排放限 值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。见监测报告HSJC（验字）20190704001

1. 噪声

项目已做好生产设备的消声降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。见监测报告HSJC（验字）20190704001

**五、工程建设对环境的影响**

项目不排放生产性废水；切削液、洗版液、磨床用水循环使用，不外排；研磨、打磨废水（共 17.28t/a）、冲版 废水（4t/a）经固定的收集设施收集后交给有资质的单位处理，不外排。项目生活污水经三级化粪池处理，排入市政截污管网引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理后达标排放；项目洗版、烘干、涂感光胶、搅拌、打样工序产生的废气由集气装置收集后经“UV光解催化装置+活性炭吸附装置”配套处理设施处理后高空排放；项目激光雕刻、焊接工序采用加强车间机械通风无组织排放；项目已做好生产设备的消声降噪措施，对周边环境不会产生明显的影响。

**六、验收结论**

本建设项目环境影响报告表经批准后，其地点、性质、规模和建设内容未发生重大变化，采取的废气、噪声、废水污染物防治措施基本落实了环评文件及环评批复的要求，同时满足“三同时”要求，验收监测报告总体符合相关技术规范，项目废水、废气、噪声污染物防治通过验收。项目不从事夜间生产，如若项目需从事夜间生产，再申报夜间噪音达标验收。

**七、建议**

（一）建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物稳定达标排放。建设单位亦应积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

（二）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环节信息公开工作。

验收小组成员（签名）： 、

、

、

、

、

、

、

**东莞市广冠制版有限公司**

**2019-07-10**

**东莞市广冠制版有限公司建设项目**

**竣工环保验收小组名单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **工作单位** | **电话** | **职称/职务** | **身份证号** | **签名** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |