**东莞市嘉联包装制品有限公司（一期）建设项目竣工环境保护**

**验收意见**

2019年09月28日东莞市嘉联包装制品有限公司根据东莞市嘉联包装制品有限公司一期建设项目竣工环境保护验收报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对一期项目进行验收，提出意见如下：

**一、工程建设基本情况**

**（一）建设地点、规模、主要建设内容**

东莞市嘉联包装制品有限公司位于东莞市虎门镇大宁社区浦江路61号C区三楼（北纬22°48′33.09″，东经113°42′49.46″）。一期项目所在厂房为租用，占地面积1100m2，建筑面积1100 m2，总投资200万元，设有员工40人，主要加工生产皮盒、木盒、皮具礼品，年加工生产皮盒24万个、木盒6万个、皮具礼品12万个。

**（二）建设过程及环保审批情况**

东莞市嘉联包装制品有限公司于2019年4月委托福州闽涵环保工程有限公司编制了《东莞市嘉联包装制品有限公司建设项目环境影响报告表》，并通过了东莞市环保局虎门分局的审批同意建设，编号为：东环建〔2019〕16589号。

一期项目于2019年9月开工建设，已于2019年9月建设完成，设备安装完毕。**（三）投资情况**

一期项目总投资200万元，其中环保投资为8.5万元，占总投资的4.25%。

**（四）验收范围**

本次验收为一期项目废气、废水、噪声整体验收，固体废物不属于一期项目验收范围。

**二、工程变动情况**

一期项目实际建设内容与环评批复的审批内容基本一致，无重大变动情况。

现有一期设备详情（附表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | | 环评数量 | 一期验收数量 | 未验收数量 | 工序 |
| 1 | 冲床 | | 1台 | 1台 | 0 | 开料 |
| 2 | 切纸机 | | 1台 | 1台 | 0 |
| 3 | 啤纸机 | | 2台 | 2台 | 0 |
| 4 | 激光切割机 | | 2台 | 1台 | 1台 | 激光切割 |
| 5 | 整烫机 | | 1台 | 1台 | 0 | 整烫 |
| 6 | 水帘柜 | | 3个 | 2个 | 1个 | 过胶 |
| 7 | 配套 | 过胶机 | 6台 | 3台 | 3台 |
| 8 | 喷胶筒 | | 2个 | 2个 | 0 | 喷胶 |
| 9 | 喷胶枪 | | 4把 | 4把 | 0 |
| 10 | 折边机 | | 2台 | 2台 | 0 | 折边 |
| 11 | 手动折边机 | | 2台 | 2台 | 0 |
| 12 | 针车 | | 10台 | 10台 | 0 | 车缝 |
| 13 | 铆钉机 | | 3台 | 3台 | 0 | 打钉 |
| 14 | 打钉机 | | 3台 | 3台 | 0 |
| 15 | 钻孔机 | | 1台 | 1台 | 0 | 钻孔 |
| 16 | 烫金机 | | 2台 | 2台 | 0 | 烫金 |
| 17 | 高周波机 | | 1台 | 1台 | 0 | 压标 |
| 18 | 空压机 | | 4台 | 4台 | 0 | 辅助设备 |

**三、环境保护设施建设情况**

**（一）废水**

一期项目不排放生产性废水。水帘柜废水、有机废气处理水喷淋废水（共 5.688t/a）经固定的废水桶收集设施收集后交给有资质的单位处理。

生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理。

**（二）废气**

一期项目喷胶、过胶、贴合、激光切割、喷胶、过胶、贴合工序设置在密闭车间内，对其产生的有机废气设置集气装置进行收集后经“水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”配套处理设施收集处理后高空排放，激光切割工序产生的有废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 大气污染物排放限值，喷胶、过胶、贴合工序产生的有机废气排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排放筒限值。

1. **噪声**

一期项目已做好生产设备的消声降噪措施，执行标准按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准执行。

**四、环境保护设施调试效果**

根据东莞市华溯检测技术有限公司出具的验收检测报告（监测报告HSJC（验字）20190927001），监测期间，工况稳定，生产负荷在75%以上，符合验收要求。

1.废水

一期项目不排放生产性废水。水帘柜废水、有机废气处理水喷淋废水（共 5.688t/a）经固定的废水桶收集设施收集后交给有资质的单位处理。

生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》 （DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至东莞市虎门宁洲污水处理厂处理。

2.废气

一期项目喷胶、过胶、贴合、激光切割、喷胶、过胶、贴合工序设置在密闭车间内，对其产生的有机废气设置集气装置进行收集后经“水喷淋+UV光解催化装置+活性炭吸附装置”配套处理设施收集处理后高空排放，激光切割工序产生的有废气排放达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 4 大气污染物排放限值，喷胶、过胶、贴合工序产生的有机废气排放达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排放筒限值。见监测报告HSJC（验字）20190927001

1. 噪声

一期项目已做好生产设备的消声降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。见监测报告HSJC（验字）20190927001

**五、工程建设对环境的影响**

东莞市嘉联包装制品有限公司建设一期项目落实了相关的污染治理措施，各污染物均实现达标排放，对周边环境的影响不大。

**六、验收结论**

本建设一期项目环境影响报告表经批准后，其地点、性质、规模和建设内容未发生重大变化，采取的废气、噪声、废水污染物防治措施基本落实了环评文件及环评批复的要求，同时满足“三同时”要求，验收监测报告总体符合相关技术规范，项目废水、废气、噪声污染防治通过验收。一期项目不从事夜间生产，如若项目需从事夜间生产，再申报夜间噪音达标验收。一期项目未引进设备有（激光切割机1台、水帘柜1个、过胶机3台）暂不验收，如需验收再向贵局申请二次验收。

**七、建议**

（一）建设单位应在项目运行过程中加强环境保护管理工作，严格执行各类管理制度和操作规程，定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新，确保污染物稳定达标排放。建设单位亦应积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

（二）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环节信息公开工作。

验收小组成员（签名）： 、

、

、

、

、

、

、

东莞市嘉联包装制品有限公司

2019-09-28

**东莞市嘉联包装制品有限公司（一期）建设项目**

**竣工环保验收小组名单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **工作单位** | **电话** | **职称/职务** | **身份证号** | **签名** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |